Приложение к Дорожной карте реализации мероприятий по

 передаче муниципального имущества в рамках концессионного соглашения

Перечень объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Каратузский район" Красноярского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/н | Муниципальное образование | Населенный пункт | Тип системы жизнеобеспечение (водоснабжение, водоотведение) | Наименование объекта  | Адрес местонахождения | Описание объекта: - год ввода в эксплуатацию; - мощность; - уровень износа (%); - уровень надежности\*; - тепловая нагрузка (Гкал/час); - сети (протяженность, диаметр, материал; способ прокладки). | Примечание  |
| 1 | Каратузский район | Каратузское | ЗК | Здание котельной – кадастровый номер 24:19:0901001:0:2, назначение: нежилое, 1-этажный, инв.№ 04:222:002:001544580:0001, лит. Б. | Российская Федерация, Красноярский край, Каратузский район, .Каратузское, ул. 60 лет Октября, 31а | Здание котельной «ПМК-1» площадью 179,0 кв.м., Здание котельной «ПМК-2» площадью 60,4 кв.м., износ -64,3 %, 1.Котлы водогрейные-4 шт.;2.Циркуляционные насосы 3 шт.: K100-80-160 (15,0 кВт), EBARA 3LM 80-160/18.5 (18.5 кВт), EBARA 3LM 80-160/15 (15,0 кВт);3.Насос подпиточный 1 шт.: МХН 204; 4.Вентилятор поддува 4 шт.: ВЦ14-46 №2,(2,2 кВт);5.Дымосос 2 шт.- ДН-8 (11,0 кВт); 6.Редуктор с электродвигателем привода бункера угля 1 шт.;7.Труба дымовая 1 шт.: стальная диаметром 720мм, длиной 30,0м;8.Щиты управления котельным оборудованием – 3шт.;9. Котлы водогрейные: КВр-0,8 (0,69 Гкал/ч)-2шт.; 10.Насос подпиточный 1 шт.: Grundfos JPBasic; 11.Вентилятор поддува 2 шт.: ВЦ14-46 №2,(2,2 кВт);11.Дымосос 2 шт.: ДН-6,3 (5,5 кВт)-1шт., ДН-8 (11,0 кВт)-1шт.;13.Труба дымовая 1 шт.: №2 стальная диаметром 520мм, длиной 28,0м;14.Электрощитовая с защитной и пусковой аппаратурой;15.Щит учета электроэнергии-1шт.;16.Щиты управления котельным оборудованием – 2шт.; 17.Тепловая сеть котельной (в мм в двухтрубном исполнении) ДУ 25-159–мм, исполнение тепловой сети – подземное в непроходных каналах и безканальная прокладка, теплоизоляция-скорлупа ППУ, минераловатные маты, мощность 3,20 Гкал/ч, 1,38 Гкал/ч, тепловая нагрузка 3343,91 Гкал/год, 2221Гкал/год. |  |
| 2 | Каратузский район | Старая Копь | ЗК | Здание котельной – кадастровый номер 24:19:0901001:0:2, назначение: нежилое, 1-этажный, инв.№ 04:222:002:001544580:0001, лит. Б.б, | Российская Федерация ,Красноярский край, Каратузский р-н, с.Старая Копь, ул.Советская, д.49а.  | Здание котельной, площадью 97,1 кв.м., 1.Котлы водогрейные 2 шт.: КВ-0,3 Гкал/ч, КВ-0,29 Гкал/ч;2.Циркуляционные насосы 2 шт.: Pedrollo NF130a (2,2 кВт),К45/30 (7,5 кВт); 3.Вентилятор поддува 1 шт.: ВР12-26 № 2,5 (2,2 кВт); 4.Дымосос 1 шт.: ДН-3,5 (5,5 кВт);5.Скважина с насосом «Агидель» 1 шт.;6.Труба дымовая 1 шт.: стальная диаметром 426 мм, длиной 19,0м; 7.Электрощитовая с защитной и пусковой аппаратурой 1 шт.;8.Щит учета электроэнергии 1 шт.; 9.Тепловая сеть котельной: Ду 57-108 мм, исполнение тепловой сети-надземное и подземное в непроходных каналах, теплоизоляция-скорлупа ППУ, износ – 80 %.), мощность 0,59 Гкал/ч, тепловая нагрузка 2335 Гкал/год. |  |
| 3 | Каратузский район  | Каратузское | ТС | тепловая сеть с кадастровым номером:- 24:19:0000000:0:11062, назначение: нежилое, инв. № 04:222:002:001487300:0004, лит.№ 3, | Красноярский край, Каратузский район, с.Каратузское, от ул.60 лет до ул. 60 лет Октября д.31 а до ул.Пушкина д.33, от ул.Пушкина д.25 до ул.Пушкина д.37,от ул.Кирова д.9 до ул.Кирова д.17, от ул.60 лет Октября д.43 до ул.Кирова д.15 ,от ул.60 лет Октября д.31 до ул.60 лет Октября д.27,от ул.60 лет Октября д.27 до ул.60 лет Октября д.19,от ул.60 лет Октября д.27 до ул.60 лет Октября д.11, от ул.60 лет Октября д.29 до ул.60 лет Октября д.39, от ул.60 лет Октября. | 2658 п.м, котельной (в двухтрубном исполнении) ДУ 25-159 мм, исполнение тепловой сети – подземное в непроходных каналах и безканальная прокладка, теплоизоляция-скорлупа ППУ, минерал ватные маты, износ 47,5 %. |  |
| 4 | Каратузский район | Старая Копь | ТС | тепловая сеть с кадастровым номером 24:19:0901001:0:3, назначение: нежилое, инв.№ 04:222:002:001544580:0002, лит.№ 1, | Российская Федерация, Красноярский край, Каратузский р-н, с.Старая Копь, от ул. Советская, д.49 а до ул.Советская, д.45, д.47.д.49,д.51. | 158 п.м, Ду 57-108мм, исполнение тепловой сети-надземное и подземное в непроходных каналах, теплоизоляция-скорлупа ППУ, износ – 30,9 %. |  |
| 5 | Каратузский район | Каратузское | ВС | сооружение, водопроводная сеть, назначение: нежилое, инв. № 04:222:002:001487300:0003:, лит. № 2 | Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, от ул. 60 лет Октября д.31 а до ул. Пушкина д.33, от ул. Пушкина д.25 до ул. Пушкина д.37, от ул. Кирова д.9 до ул. Кирова д.17, от ул.60 лет Октября д.43 до ул. Кирова д.15, от ул.60 лет Октября д.31 до ул.60 лет Октября д.27,от ул.60 лет Октября д.27 до ул.60 лет Октября д.19,от ул.60 лет Октября д.27 до ул.60 лет Октября д.11, от ул.60 лет Октября д.29 до ул.60 лет Октября д.39, от ул.60 лет Октября д.31 а до ул. 60 лет Октября д.43 | 2658 п.м, Ду 20 -89 мм, полиэтилен, сталь, металопластик,полипропилен, износ – 80 %. |  |
| 6 | Каратузский район | Каратузское | КС | сооружение, канализационная сеть с кадастровым номером 24:19:0000000:0:11059, назначение: нежилое. протяженность 965 м инв.№ 04:222:002:001487300:0002, лит.1, | Красноярский край, Каратузский район, с.Каратузское, от ул.60 лет Октября д.41, д.43 до ул.Лесная д.3 от ул.Пушкина д.25 до ул.Пушкина д.37, от ул.Кирова д.9 до ул.Кирова д.17, ул. 60 лет Октября д.19. | 569 п.м, 1.полипропилен Ду 160 мм – 396,0 м.п., чугун Ду 150 мм –.2.Септики – 9 шт., износ – 80 %. |  |